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	初中物理
	影响导体电阻大小的因素
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（答题时间：15分钟）
1. （柳州中考）导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小（　　）

A. 只取决于导体的材料 
B. 只取决于导体的长度 
C. 只取决于导体的横截面积 
D. 取决于导体的材料、长度和横截面积
2. （重庆中考）一根锰铜线的电阻为R，要使这根连入电路的导线电阻变小，可采用的方法是（    ）
A. 减小导线两端的电压           B. 增大导线中的电流

C. 将导线对折后连入电路         D. 将导线拉长后连入电路
3. （梅州中考）为维护消费者权益，某市某技术监督部门对市场上的电线产品进行抽查，发现有一个品牌的铜芯电线不符合规格：电线直径明显比说明书上标有的直径要小。引起这种电线不符合规格的主要原因是（　　）

A. 电线的长度引起电阻偏大 
B. 电线的横截面积引起电阻偏大 
C. 电线的材料引起电阻偏大 
D. 电线的温度引起电阻偏大
4. 如图所示，是一个滑动变阻器的实物图。现在要把它接入电路中，充当一个小电动机的调速滑钮。要求当滑片P向右滑动时，小电动机转速变快，那么应接入电路的接线柱是（    ）
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A. 接线柱A、B       


B. 接线柱B、C
C. 接线柱C、D       


D. 接线柱D、A
5. 导体的电阻与导体的长度、横截面积和材料等因素有关。如图所示，甲、乙反映了导体的电阻与导体的_______有关；甲、丙反映了导体的电阻与导体的________有关。
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6. （天津中考）综合考虑下表中几种金属的物理特性及市场价格，选用       作学生实验用细导线比较适宜（选填金属名称）：高压输电线一般用铝制成，其原因是              。

	金属
	密度/103kg·m－3
	熔点/℃
	导电性能1最强，9最弱
	市场价格/元·吨－1

	金
	19.3
	1063
	3
	88000000

	银
	10.5
	961
	1
	1365000

	铜
	8.9
	1083
	2
	17700

	铝
	2.7
	660
	4
	16000

	钢钛
	7.9
	1540
	7
	2200

	铅
	11.3
	327
	9
	4900


7. （常州中考）为探究影响导体电阻大小的因素，小明找到了不同规格的导线，如下表所示。

	导线
	材料
	长度
	横截面积

	A
	镍铬
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	B
	镍铬
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	C
	镍铬
	▲
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	D
	锰铜
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（1）要探究电阻大小与导体长度的关系，应选择       和      两根导线进行实验；

（2）要探究电阻大小与导体材料的关系，应选择      和      两根导线进行实验；
（3）小明用A、C两根导线探究了电阻大小与导体横截面积的关系，则导线C的长度应为______       [image: image11.png]£ H 22FL P (ZXXK.COM)
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1. D

2. C  解析：电阻是导体本身的一种性质，其大小与两端的电压和通过的电流无关，故A、B两项错误；将导线对折后接入电路，长度变小、横截面积变大，导体的电阻变小，C项正确；将这根导线拉长，长度变长、横截面积变小，电阻变大，可以使连入电路的导线电阻变大，D项不正确。

3. B  解析：电线直径比说明书上标定的直径小，即横截面积减小了，当材料、长度一定时，横截面积减小，电阻增大。

4. B  解析：在B选项中，当用接线柱B、C时，电阻线PB接入了电路，当滑片P向右移动时，电阻线长度变短，接入电路的电阻变小，可使小电动机转快。
5. 横截面积；长度

6. 铜；导电性能较强，密度较小，价格较便宜 解析：由表格中的数据可知：金的导电性能比较差，价格又贵，不适合作导线；银和铜的导电性能较好，但银的价格比铜的价格高得多，铜和铝相比，价格差不多，但铝的导电性能较差，钢铁和铅导电性能更差，故学生实验用细导线比较适合用铜导线；由于高压线比较粗，体积大，除考虑导线的导电性能和价格外，还要考虑导线的重力，若重力过大，架线比较困难，所以还要求导线的密度要小，这样同体积的情况下，质量就小，重力就小，因为铝的密度比较小，导电性能也不是很差，价格也不是很贵，所以高压输电线一般用铝制成。

7. （1）A；B；（2）A；D；（3）l0  解析：要研究电阻与导体长度有关，应使导线材料、横截面积都相同，长度不同的导线，从表中数据可以看出，导线A和导线B的材料和横截面积相同，长度不同，因此选择导线A、B；要研究电阻与导体材料有关，就要控制导体的长度和横截面积相同，材料不同，从表格数据知导线A和D的长度、横截面积相同，材料不同；小明用A、C两根导线探究了电阻大小与导体横截面积的关系，应使用导线材料、长度都相同，横截面积不同的导线，从表中数据可以看出，导线A长度为l0，则导线C的长度也为l0。
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