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	初中物理
	电阻器和变阻器
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（答题时间：15分钟）
1. 滑动变阻器是通过什么来改变电阻的（    ）
A. 电阻丝的长度           

B. 电阻丝的材料

C. 电阻丝的横截面积       

D. 连入电路的电阻丝的长度
2. 如图所示，甲和乙为滑动变阻器的两种接入电路的方法。当滑片P向右滑动时，变阻器接入电路部分的电阻变化情况为（   ）
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A. 甲图减小，乙图增大    

B. 甲图增大，乙图减小    
C. 甲图增大，乙图增大    

D. 甲图减小，乙图减小
3. 如图所示，将滑动变阻器的滑片向右移动时，下列说法正确的是（   ）
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A. 连入电路的电阻变大，电路中电流变小    
B. 连入电路的电阻变小，电路中电流变大    
C. 连入电路的电阻不变，电路中电流不变    
D. 小灯泡越来越亮

4. 如图所示的电阻箱的示数为        Ω。
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图 16 － 4 － 3  


5. 一位同学设计了一个风力测定仪，如图所示，O为转动轴，OC是金属杆，下面连接着一块受风板。无风时，OC是竖直的，风越强，OC杆偏转的角度越大。AB是一段圆弧形电阻，P点是金属杆与圆弧形电阻相接触的点，电路中接有一个小灯泡，测风力时，闭合开关S，通过分析可知，金属杆OC与圆弧形电阻AB组合在一起相当于一个_________，观察_______________可以粗略地反映风力的大小，若要提高该装置反映风力的性能，可采用的方法是__________________________________。
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6. 为了迎接体育中考，某同学自行设计了如图所示的握力计。弹簧处于自然状态时，滑片P与滑动变阻器R断开，当手在AB之间握压时，压缩弹簧，P在R上滑动，握力越大，电流表的示数越大。请用笔画线完成电路连接。（图中黑点为接线柱） 
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7. 用滑动变阻器改变小灯泡的亮度
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图一






图二

（1）实验室中有一铭牌上标有“20Ω 2A”字样的滑动变阻器，如图一所示。若要把它其中的两个接线柱连接到电路中去，共有     种接法；“20Ω”指的是     接线柱间的电阻值，“2A”指的是___________________________。

（2）现再提供电源、小灯泡、开关各一个，导线若干，请在图二中用笔画线代替导线连接电路，要求滑动变阻器的滑片向右移灯泡变暗。

（3）如果你还想知道电路中电流值的改变情况，需在电路中再    联一个电流表，并增加    根导线。
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1. D

2. C  解析：从图中可以看出，甲乙两图中滑动变阻器左边部分的电阻连入电路，所以当滑片P向右滑动时，甲乙两图中滑动变阻器连入电路的电阻将增大。

3. A  解析：图中滑动变阻器选用的是左边的下接线柱，则将滑片P右移时，变阻器的电阻丝连入电路中的长度变大，变阻器的阻值变大，电路中的电流减小，故小灯泡变暗。

4. 1258  解析：该电阻箱的示数为：1×1000+2×100+5×10+8×1＝1258Ω。
5. 滑动变阻器  小灯泡的亮度  在电路中串联一个电流表或在小灯泡两端并联一个电压表  解析：图中AB与金属杆OC相当于组成一个滑动变阻器，当风力增大时，P向左移动，AB连入电路部分的电阻变小，电路中电流变大，小灯泡变亮，所以可通过观察小灯泡的亮度，粗略地反映风力的变化。若要提高该装置反映风力的准确度可在电路中串联一个电流表或在小灯泡两端并联一个电压表。
6. 如图所示  解析：因为当手在AB之间握压时，压缩弹簧，P在R上滑动，握力越大，电流表的示数越大，所以握压时电阻R的有效电阻应变小，故接线时应接滑动变阻器下边的接线柱，另一接线柱应接滑片P所在的接线柱。
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7. （1）3    A、B    滑动变阻器允许通过的最大电流值为2A
（2）如图所示
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（3）串     一

