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导学案

一、导学目标知识点

1、知道电功率的定义、定义式、单位。

2、理解额定电压与额定功率。

3、会用电功率的公式P=UI进行简单的计算。
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、能综合运用学过的知识解决简单的电功率问题。

5、认识千瓦时的由来和意义、认识常见电器的电功率。

二、导学方法：观察法、讲解归纳法

三、导学过程
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、电功率

演  示：分别打开教室的[image: image4.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




两盏灯和多盏灯，比较发现电能表铝盘走的快慢不一样，

表明：用电器消耗电能的快慢不一样。

1、电功率

(1)在物理学中，电功率是表示                           的物理量。用字母     表示，

(2)它的单位是   [image: image5.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




  ，简称      ，符号是     。更大的电功率单位是      ，符号是     。

换算：1kw=         w

(3)了解常见家用电器的电功率。

(4)电功率的大小等于                                     [image: image6.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




                      ，

(5)计算公式是                  .

 公式中符号的意义及单位：W-      -          T-      -           P-      -       

2、结合公[image: image7.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




式P=W/t推导千瓦时与焦耳换算关系的由来。

3、例题：某电视机的电功率是250W，每天天使用3h，一个月用电多少千瓦时？合多少焦耳？（按30天计算）

二、额定功率

1、                           叫做额定电压，一般认为是用电器能承[image: image8.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




受的最高电压。[来源:Z§xx§k.Com]
                              叫做额定功率

2、电灯泡上标着“PZ220 25”字样，220是指                ， 25是指                 。 

3、当实际电压等于额定电压时，实际功率才等于额定功率，当实际电压小于额定电压时，实际功率      额定功率，当实际电压大于额定电压时，实际功率     额定功率。 

4、一般的用电器铭牌上标的都是用电器的额定电压、额定功率

四、电功率的测量

1、理论的分析证明，电功率P和电流I、电压U之间的关系是： P =          
计算公式中各符号的[image: image9.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




意义及单位：

                     意义        单位

               I-           -           [来源:学科网]
               U-           -           

               P-           [image: image10.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)
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例题： 某家庭[image: image12.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




用节能型日光灯的额定功率为11W（它的的亮度相当于60W的白炽灯）,使用时通过的电流是多少毫安？

四、课堂练习[来源:学#科#网]
1、有一种用于家庭电路中的节能灯，功率只有1W，求[image: image13.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




通过它的电流。

2、一盏电灯25h耗电1kW.h,这盏电灯的功率是多少？

3、一个在额定电压下工作的电烙铁，功率是10[image: image14.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




0W，电流是454mA,。这个电烙铁的额定电压是多大？

[来源:学科网ZXXK]
4、一个“220V  800W”的电炉，正常工作时的电阻丝的电阻有多大？

[来源:Zxxk.Com]
5、一小灯泡灯上标有“6V 3W“字样，将它接在3V的[image: image15.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)
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电压下工作时，它的实际功率是多大？
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