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	初中物理
	欧姆定律的计算
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（答题时间：15分钟）
1. 在某一温度下，连接在电路中的两段导体A和B中的电流与其两端电压的关系如图所示。由图中信息可知（     ）
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A. A导体的电阻为5Ω     
B. A导体两端电压为3V时，通过A导体的电流为0.3A

C. B导体的电阻为20Ω    
D. B导体两端电压为3V时，通过B导体的电流为0.6A

2. 如果加在某定值电阻两端的电压从8V增加到10V，且通过它的电流相应的变化了0.1A，则该定值电阻的阻值为（    ）
A. 40Ω          B. 20Ω          C. 10Ω          D. 无法确定
3. 将一段电阻丝接在3V的电源上，测得通过它的电流为0.3A。若把该电阻改接在另一个电源上时，测得通过它的电流为0.2A，则此时的电源电压和该电阻的阻值分别为（    ）
A. 2V，15Ω         B. 3V，10Ω        C. 2V，10Ω         D. 3V，15Ω
4. 当导体两端电压一定时，通过导体的电流随导体电阻变化规律的图象如图所示。请根据图象判断，当导体电阻为30Ω时，导体两端的电压为           V，通过该导体的电流为          。
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5. 某初中物理课外小组在做实验时，需要10Ω的电阻一只，但实验室里没有10Ω的电阻，只有1.2m长的电阻丝，经过测量，电阻丝两端的电压是6V时，通过的电流是0.2A，在这根电阻丝上截取       cm的一段，它的电阻就是10Ω。
6. 如图所示，小灯泡L标有“6V  0.3A”字样，R＝30Ω，闭合开关S，小灯泡正常发光，则电流表的示数是多少?
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7. （江西）如图所示，电源电压为6V。闭合开关S，电压表V1示数为4V，电流表示数为0.4A。求：
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（1）电压表V2的示数；
（2）R1、R2的阻值。
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1. A  解析：当导体A、B两端的电压为3V时，通过它们的电流分别为0.6A、0.3A，故B、D两项错误；根据公式R＝可知，A、B的电阻大小分别为5Ω和10Ω，故A项正确，B项错误。
2. B  解析：电阻两端的电压变化，电阻保持不变，当电阻两端的电压为8V时，通过电阻的电流为I1＝＝0.1A，解之得R＝20Ω。＝－，则I2－I1＝＝；当电阻两端的电压为10V时，通过电阻的电流为I2＝＝
3. C  解析：由欧姆定律得R＝＝10Ω，则电流为0.2A时，电源电压U＝I2R＝0.2A×10Ω＝2V。＝
4. 3；0.1 A  
解析：从图象中任取一点，如I＝0.6A，R＝5Ω，则导体两端的电压U＝IR＝0.6A×5Ω＝3V。根据题设条件可知，导体两端的电压是保持不变的，故当导体电阻为30Ω时，导体两端的电压也是3V，此时通过导体的电流为I＝＝0.1A。＝
5. 40  
解析：长1.2m的电阻丝的电阻R＝＝30Ω，在材料、横截面积和温度相同的情况下，导体的电阻与长度成正比，故若要得到10Ω的电阻，只需在这段电阻丝上截取0.4m的一段即可。＝
6. 因为L与R并联且灯L正常发光，
所以UR＝UL＝6V，IL＝0.3A

IR＝＝0.2A＝
I＝IR+IL＝0.2A+0.3A＝0.5A
7. （1）由串联电路的规律可知，U2＝U－U1＝6V－4V＝2V

（2）由I＝＝10Ω＝得，R1＝
R2＝＝5Ω＝
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