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第5节  磁生电 精品练习题

一、选择题

1.如图所示，L为带动线圈转动的摇把，图中表示指针可来回摆动的电流表，关于此工作原理图，下列说法正确的是（   ）
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A．这是电动机的工作原理图
B．用该原理可制成手摇发电机，转动摇把L让线圈转起来，电流表的指针来回摆动
C．用该原理可制成手摇发电机，如果只拿掉电流表，其他电路连接不变，转动摇把L让线圈转动，线圈中会产生电流
D．用该原理制成的机器正常工作时，电能转化为机械能

2.下列装置中，与发电机工作原理相同的是（    ）
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A．甲与乙       B．乙与丙       C．丙与丁      D．甲与丁
3.下列装置中，利用电磁感应原理工作的是（    ）
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二、填空题

4.如图所示装置，它的外部并联了两个发光二极管，二极管是用_____材料制成的，当转动该装置手柄时，二极管发光，则该装置是一台_____（选填“发电机”或“电动机”），它的工作原理是_____。
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5.如图所示的实验装置可以探究_____实验。小梦想再利用此装置探究磁场对电流的作用，需要增加的器材是_____。


[image: image5]
6.发电机是利用　 　的原理发电的，将机械能转化为电能；太阳能热水箱是将太阳能转化为内能的装置。小明家的太阳能热水器的水箱中装有初温为15℃，质量为50kg的水，集热管每小时接收的太阳能为1.89×107J，则每小时该热水器里的水能升高的温度是　　℃．[不及热量损失，c水=4.2×103J/（kg•℃）]。

三、实验题

7.在探究“感应电流产生的条件”实验中：

（1）如图，a、b两接线柱间应接入__________（大/小）量程电流表。

（2）导体棒在磁场中运动时，电流表指针没有发生偏转，其原因可能是：__________。

（3）改正错误后继续实验，小王发现每次电流表指针的偏转角度不相同，于是他对影响感应电流大小的因素作以下猜想：

猜想一：与导体切割磁感线运动的速度大小有关；

猜想二：与磁场的强弱有关；

猜想三：与线圈的匝数有关。

为了验证猜想三，他设计的方案是：分别让两个匝数不同的线圈，在如图所示的磁场中水平向左运动，观察电流表指针的偏转角度。请对此方案作出评价，指出存在的主要问题是__________。

请你说出小王如何判断猜想三是否正确，__________。
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8．发电机是如何发电的呢？同学们用如图所示的装置进行探究．

（1）当导体ab静止悬挂起来后，闭合开关，灵敏电流计G指针不偏转，说明电路中　　（选填“有”或“无”）电流产生．

（2）小芳无意间碰到导体ab，导体ab晃动起来，小明发现电流表指针发生了 偏转，就说：“让导体在磁场中运动就可产生电流”，但小芳说：“不一定，还要看导体怎样运动”．为验证猜想，它们继续探究，并把观察到的现象记录如下：

[image: image7.png]75 EIABHO b EAATA EBRHEHHRETE
#
1 WREL BE | TiEa TR
2 K FmZEEED mHERE
3 K FmEIEE [DEGES
4 WRET EH FTiEsh T
5 K FRZEEE [DEGES
3 KFmEEE mHERE





分析实验现象后，同学们一致认为小芳的观点是　　（选填“正确”或“错误”）的，比较第2、3次实验现象发现，产生的电流的方向跟　　有关；比较第3、6次实验现象发现，产生的电流的方向还跟　　有关．

（3）在整理器材时，小明未断开开关，先撤去蹄形磁铁，有同学发现指针又偏转了！他们再重复刚才的操作，发现电流表的指针都偏转，请教老师后得知，不论是导体运动还是磁体运动，只要闭合电路的一部分导体在　　中做　　运动，电路中就会产生感应电流，这就是发电机发电的原理，此原理最早由英国物理学家　　发现．
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第5节  磁生电精品练习题参考答案
一、选择题

1.答案：B  2.答案：C   3.答案：D

二、填空题

4.答案：半导体   发电机   电磁感应
5.答案：电磁感应现象   电源（或干电池）
6.答案：电磁感应现象；85。

三、实验题

7.答案：（1）小（2）开关没有闭合（或导体棒没有切割磁感线运动）（3）没有控制导体棒切割磁感线速度大小不变   比较指针两次偏转角度，若相差不大，与线圈匝数无关；若相差明显，与线圈匝数有关。

8.答案：（1）无；（2）正确；导体的运动方向；磁场方向；（3）磁场；切割磁感线；法拉第．
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